**附件： 9批次缺陷儿童玩具产品召回的详细信息召回产品信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **数量** | **商标** | **型号** | **联系电话** | **产品缺陷描述** | **产品外观及缺陷示意图** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童推车 | 山东好儿郎儿童用品有限公司 | 20 | 好儿郎 | TC616 | 0632-7783959/7793999 | （1）车辆扶手下端有5mm-12mm危险夹缝，有致儿童被夹伤的危险。  （2）小零件盘装配螺丝产生了危险锐利边缘，有致儿童被划伤的危险。  （3）手把强度试验后，换向手把提起时无法固定在定位销中，有从定位销中松脱引起车体失控致儿童受伤的危险。  （4）手把可换向而前轮无制动装置，有手把换向后监护人无法操控制动装置致车辆在停驻斜坡等路况下儿童处于危险状态。  （5）折叠锁定装置释放时，只有一个动作，有致儿童因意外折叠而受伤的危险。  （6）未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 |  |
| 2 | 婴儿学步车 | 山东省滕州市万宝童车有限公司 | 30 | 福康 | F351 | 0632-5896688 | （1）动态稳定性不够，学步车移动中碰到障碍块易倾翻，有致儿童受伤的危险。  （2）静态强度不够，学步车在使用中坍塌，有致儿童受伤的危险。 |  |
| 3 | 儿童推车 | 莱阳市小贝乐儿童用品有限公司 | 378 | 小贝乐 | A29 | 0535-7493988 | （1）产品上无“切勿近火”警示。  （2）靠背高度不足370mm，靠背不能完全支撑到儿童背部及头部，易使儿童靠后时头部滑出靠背而受伤。  （3）无制动装置，有车辆在停驻斜坡等路况下时车辆失控而致使儿童受伤的危险。  （4）束缚系统的强度不够，有致儿童因安全带与车体拉脱而受伤的危险。  （5）车轮安装强度测试后，两个前轮被拉脱，有致儿童因车轮脱落车体翻倒而跌落受伤的危险。  （6）动态耐久性测试后，车架连接处铆钉脱落管子断裂，有致儿童因车体坍塌而跌落受伤的危险。  （7）未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 |  |
| 4 | 儿童推车 | 山东祺月童车有限公司 | 413 | cheerway | S603 | 0536-3446888 | （1）扶手上与手把下端存在危险夹缝，有致儿童被夹伤的危险。  （2）手把可换向而前轮无制动装置，有手把换向后监护人无法操控制动装置致车辆在停驻斜坡等路况下儿童处于危险状态。  （3）折叠锁定装置释放时，只有一个动作，有致儿童因意外折叠而受伤的危险。 |  |
| 5 | 儿童推车 | 湖北童霸儿童用品有限公司 | 292 | 童霸 | E203 | 0712-8397513 | 车轮安装强度测试后，两个前轮被拉脱，有致儿童因车轮脱落车体翻倒而跌落受伤的危险。 |  |
| 6 | 婴儿学步车 | 上海爱丽儿工业有限公司 | 51 | 爱丽儿 | SW-600 | 13501607301 | （1）处于最低位置的座位离地高度不足，有致婴儿移动摔倒时因座位过低不能起到有效保护而受伤的危险。  （2）用于包装学步车的塑料薄膜平均厚度为0.0381mm，最小厚度为0.035mm（＜0.036mm），有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。 |  |
| 7 | 小布丁原木积木 | 上海方通玩具有限公司 | 25 | 方通智慧 | H1030 | 13916596527 | 18个月及以下儿童使用的玩具上使用的绳索，在25N±2N拉力下，周长为900mm（>360mm），有致儿童因绳索缠绕而被勒伤或发生窒息的危险。 |  |
| 8 | 儿童自行车 | 上海凤凰自行车有限公司 | 40 | 凤凰 | DB1204 | 13917998866 | 车轮拆卸扭矩过小，有致儿童因车轮易松脱而受伤的危险。 |  |
| 9 | 环形迷宫 | 北京德喜天地科贸有限公司 | 6 | 木丸子 | / | 18618439987 | （1）36个月及以下儿童使用的玩具，滥用测试后，存在小零件（磁铁）散落，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险。  （2）18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索在25N±2 拉力下，长度为350mm（>220mm），有致儿童因绳索缠绕而被勒伤或发生窒息的危险。 |  |