**附件：实施召回的6批次缺陷童车产品的详细信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **数量** | **商标** | **型号** | **联系电话** | **产品缺陷描述** | **产品外观及缺陷示意图** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童推车 | 广东宝乐堡儿童用品有限公司 | 80 | 宝乐堡 | 7090W | 0757-25630778  0512-52769902 | 车辆扶手下端有5mm-12mm危险夹缝，有致儿童被夹伤的危险。 | KBTC131409-中标化(宝乐堡)-儿童推车 |
| 2 | 婴儿学步车 | 广东宝乐堡儿童用品有限公司 | 120 | 宝乐堡 | 6221S | 0757-25630778  010-61237158 | 学步车的座位后侧存在5mm-12mm的开口，有致儿童被夹伤的危险。 |  |
| 3 | 儿童推车 | 广东乐美达集团有限公司 | 150 | ROAD·MATE | RM-110R-A | 0760-87618333-8868 | 1.推车不适合6个月以下儿童使用，没有在推车车体和说明书上标注类似警示说明： “警告：此车不适合于6个月以下的儿童。”，有致六个月以下儿童因误用本车而受伤的危险。  2. 座垫与靠背之间的夹角为90°（标准≥95°），有影响儿童脊柱骨骼发育以及发生前碰的危险。 | KBTC131079-标准化研究院-儿童推车 |
| 4 | 婴儿学步车 | 小天使婴童用品（中山）有限公司 | 100 | 小天使 | WA6PQB1030 | 0760-23372785 | 处于最低位置的座位离地高度不足，有致婴儿移动摔倒时因座位过低不能起到有效保护而受伤的危险。 |  |
| 5 | 儿童自行车 | 宁波舒博曼斯体育健身器材有限公司 | 260 | FLYING KIDS | 14’’SS | 0574-86809868 | 闸把尺寸过大，有致儿童骑车遇紧急情况时因不能及时操纵手闸而跌落受伤的危险。 | KBTC131082-标准化研究院-童车 KBTC131082-标准化研究院-闸把尺寸不合格02 |
| 6 | 儿童推车 | 安徽福孩子儿童用品有限公司 | 55 | 褔孩子 | B202 | 15955146551/  13083499339 | （1）车辆扶手下端有5mm-12mm危险夹缝，有致儿童被夹伤的危险。  （2）动态耐久性测试后，车架连接处铆钉脱落、前轮脱落，有致儿童因车体坍塌或失控而跌落受伤的危险。 | KBTC131543-中标化(福孩子)-儿童推车 KBTC131543-中标化(福孩子)-动态不合格 KBTC131543-中标化(福孩子)-危险夹缝 KBTC131543-中标化(福孩子)-动态不合格2 |