**附件：安徽、山东、浙江3省17家玩具生产企业主动召回21批次儿童玩具产品详细信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **数量** | **商标** | **型号** | **生产日期/批号** | **召回联系电话** | **产品缺陷描述** | **产品外观及缺陷示意图** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿学步车 | 安徽省舒城县福来童车有限公司 | 259 | 舒福来 | FL-619 | 2014-07-02至2014-07-05 | 15212487917 | 1. 包装上未标注适用年龄范围和体重；  2. 包装上未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 | KBTC141146-标准化研究院-婴儿学步车 |
| 2 | 婴儿学步车 | 安徽省舒城三乐童车有限责任公司 | 210 | 三乐 | SL-AA1 | 2014-07-16 | 0564-8731358 | 经静态强度试验后，学步车损坏坍塌，有致婴儿受伤的危险。 | 1 SNV366272 SNV36649 |
| 3 | 儿童推车 | 安徽省舒城三乐童车有限责任公司 | 280 | 三乐 | SL-102 | 2014-02-24 | 0564-8731358 | 经动态耐久性试验后，两前轮腿管严重弯曲断裂，有致儿童受伤的危险。 | KBTC141385-中标-儿童推车**KBTC141385-中标-儿童推车 动态耐久不合格** |
| 4 | 儿童推车 | 安徽百爱儿童用品有限公司 | 430 | 百爱 | BA501 | 2014-06-15 | 18098787615 | 动态耐久性试验后，车架连接处铆钉脱落，有致儿童因车体坍塌而跌落受伤的危险。 | KBTC141384-中标-儿童推车**KBTC141384-中标-儿童推车 动态耐久不合格** |
| 5 | 婴儿学步车 | 山东小阿龙儿童用品有限公司 | 50 | 小阿龙 | LX815 | 2014-07-02 | 0632-5051059 | 1. 防撞间距a为101mm（标准规定应大于120mm），有致婴儿在使用学步车过程中头部、手指直接与墙壁等刚性物体触碰造成伤害的危险；  2.经静态强度试验后，学步车损坏坍塌，有致婴儿受伤的危险；  3. 包装上未标注适用年龄范围和体重。 | KBTC141178-江苏标准化-婴儿学步车KBTC141178-江苏标准化-婴儿学步车防撞间距不合格  KBTC141178-江苏标准化-婴儿学步车坍塌不合格KBTC141178-江苏标准化-婴儿学步车名称 |
| 6 | 婴儿学步车 | 滕州乐贝尔童车有限公司 | 60 | 乐贝尔 | AyB-629 | 2014-04-20 | 0632-2055888 | 经静态强度试验后，学步车损坏坍塌，有致婴儿受伤的危险； | SNV36667SNV36670 |
| 7 | 儿童推车 | 滕州市铭宇童车厂 | 160 | 宇航宝贝 | YH-200 | 2014-05-05至2014-05-25 | 13869492226 | 1. 安全带扣的强度不够，有致儿童因安全带带扣拉脱而受伤的危险。  2. 车轮安装强度测试后，左前轮拉脱，有致儿童因车轮脱落车体翻倒而跌落受伤的危险； | KBTC141151-中标-儿童推车**KBTC141151-中标-儿童推车安全带强度不合格KBTC141151-中标-儿童推车车轮强度不合格KBTC141151-中标-儿童推车缺前轮，1前轮已坏不合格** |
| 8 | 儿童推车 | 山东黄金宝贝婴儿用品有限公司 | 30 | 黄金宝贝 | HT111 | 2014-02 | 0632-5781888 | 包装箱上未标注适用年龄范围和体重。 | KBTC141153-中标-儿童推车**KBTC141153-中标-儿童推车外箱2** |
| 9 | 儿童推车 | 山东黄金宝贝婴儿用品有限公司 | 32 | 黄金宝贝 | HS222 | 2013-04 | 0632-5781888 | 1. 手把与车架连接处存在5mm-12mm的危险夹缝，有致儿童被夹伤的危险；  2. 玩具包装箱未标注适用年龄和体重；  3. 产品上与说明书上标注的适用年龄不符，说明书上适用年龄为6-36个月，产品上适用年龄为0-3岁；  4. 未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 | KBTC141154-中标-儿童推车**KBTC141154-中标-儿童推车危险夹缝不合格2KBTC141154-中标-儿童推车危险夹缝不合格**  **KBTC141154-中标-儿童推车说明书适用年龄KBTC141154-中标-儿童推车产品适用年龄** |
| 10 | 赛博滑板车 | 东阳市兄弟工贸有限公司 | 1200 | 赛博 | BRS-T330 | 2014-04-03至2014-07-13 | 13806770296 | 刚性材料上的圆孔厚度为1.3mm，小于1.58mm，可插入φ6mm圆杆，且插入深度大于10mm，但不可插入φ12mm圆杆，有致儿童手指被夹住而受伤的危险。 | DSC03924圆孔可插入直径6mm圆杆圆孔不可插入直径12mm圆杆 |
| 11 | 童果酷孩滑板车 | 永康市芝英求卓金属制品厂 | 3036 | 童果 | TH-01B | 2013-05-04至2014-11-06 | 13566806854 | 1. 玩具存在危险锐利金属边缘，有致儿童被划伤的危险；  2.手柄处及车杆处圆孔厚度小于1.58mm，可插入φ6mm圆杆，且插入深度大于10mm，但不可插入φ12mm圆杆，有致儿童手指被夹住而受伤的危险。 | DSC03965**DSC04112DSC03940**  **DSC03942DSC03944** |
| 12 | 儿童三轮车 | 嘉兴小虎子车业有限公司 | 447 | 小虎子 | 208 | 2012-03-15 | 13867366622 | 经跌落试验后，右把横管断裂，有致儿童在骑行时因车把断裂而跌落受伤的危险。 | KBTC141116-标准化研究院-儿童三轮车侧**KBTC141116-标准化研究院-儿童三轮车右把横管不合格** |
| 13 | 儿童三轮车 | 平湖市新仑童车制造有限公司 | 20 | 小叮咚 | A-18A | 2013-03-24 | 13806720829 | 把套拉脱力过小，有致儿童骑行中因把套脱落引起两手握空而跌落受伤的危险。 | KBTC141174-标准化研究院-儿童三轮车KBTC141174-把套拉脱力不合格-02 |
| 14 | 婴儿学步车 | 浙江省平湖市勤益塑料模具厂 | 25 | 婴爱喜 | QY604 | 2014-04-21至2014-04-22 | 0573-85801522 | 防撞间距a为112mm（标准规定应大于120mm），有致婴儿在使用婴儿学步车过程中头部、手指直接与墙壁等刚性物体触碰而受伤的危险。 | E:\工作文件-周\2014年玩具及童车购检工作\3 各省局缺陷调查结果汇总\中心分析认定后报至总局\2 2014年12月4日 2014年第二批购检资料上报（安徽、河南、山东、北京、浙江）\检测报告\浙江14 13召回1异议\72 W01421100404 婴爱喜\照片\SNV36509.JPGD:\Documents and Settings\桌面\浙江\SNV36513.JPG |
| 15 | 儿童自行车 | 宁波优贝车业有限公司 | 263 | 优贝 | RB12B-6 | 2013-12-21至2013-12-23 | 18805847056 | 闸把尺寸过大，有致儿童骑车遇紧急情况时因不能及时操纵手闸而跌落受伤的危险。 | KBTC141160-中标-儿童自行车KBTC141160-中标-儿童自行车闸把尺寸-不合格 |
| 16 | 红色小马车 | 奥光集团有限公司 | 150 | 智立方 | 7599 | 2013-03-25 | 13967718725 | 1. 36个月及以下儿童使用的玩具，含有小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险；  2. 36个月及以下儿童使用的玩具，含有功能性锐利尖端，有致儿童因玩耍该产品而被锐利尖端划伤的危险。 | C:\Users\dell\AppData\Roaming\Tencent\Users\1194792662\QQ\WinTemp\RichOle\9ZQ`J3[1SAN2WQ`0M$N58PQ.jpg |
| 17 | 多功能翻板计算架 | 浙江丹妮婴童用品有限公司 | 1850 | 丹妮奇特 | CDN838 | 2014-04 | 0578-5112211 | 供37-96个月儿童使用的玩具，经滥用测试后有小球脱出，没有设置警告语，有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险。 |  |
| 18 | 数字认知板 | 浙江丹妮婴童用品有限公司 | 4800 | 金钥匙 | CDN8018-2 | 2014-02 | 0578-5112211 | 36个月及以下儿童使用的玩具，存在小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 |  |
| 19 | 3#巧虎 | 杭州凯蓝品牌管理有限公司 | 76 | 伶俐 | 11020117822 | 2014-05-01 | 0579-85083363 | 36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，存在小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 |  |
| 20 | 2#婚纱熊女 | 杭州凯蓝品牌管理有限公司 | 203 | 伶俐 | 11030045002 | 2013-05-01 | 0579-85083363 | 36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，存在小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 |  |
| 21 | 12”猫咪 | 浙江奥特王儿童用品有限公司 | 220 | 奥特王 | 12”儿童车 | 2014-01-15至2014-01-25 | 13967999528 | 1. 鞍座最大高度小于560mm的儿童自行车，仅有一个制动系统且未安装在后轮，有致儿童因紧急刹车时身体向前冲出而跌落受伤的危险。  2. 前轮拆卸扭矩过小，有致儿童骑行时因车轮易松脱而受伤的危险。  3. 平衡轮尺寸过小，有致儿童在骑行中车辆易侧翻而跌落受伤的危险。 | KBTC141365-中标-儿童自行车KBTC141365-中标-儿童自行车 车轮夹持力不合格KBTC141365-中标-儿童自行车 平衡轮尺寸不合格 |