**附件：广东省6家玩具生产企业主动召回6批次玩具产品详细信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **数量****（件）** | **商标** | **型号** | **生产日期/批号** | **召回联系电话** | **产品缺陷描述** | **产品外观及缺陷示意图** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回力车玩具 | 汕头市澄海区骏腾玩具厂 | 152 | 骏力宝 | 1056D-1 | 2014-10-07 | 13302732605 | 产品存在有潜在危险的突出物，经过拉力测试后其保护件脱落，有致儿童因刚性突起而刺伤皮肤的危险。 | DSC04767 DSC04774 |
|  | 瓢虫蛙式车 | 汕头市澄海区顺正五金塑料配件厂 | 60 | / | SL801 | 2014-10-16 | 13902709664 | 铰链线及活动部件间存在可触及的5mm-12mm的危险间隙，有致儿童被夹伤的危险。 | DSC05012 活动部件不可12mm的圆杆 活动部件可插入5mm的圆杆铰链不可插入12mm的圆杆 铰链可插入5mm的圆杆 |
|  | 小丽明滑板车 | 广州明昊体育用品有限公司 | 60 | 小丽明 | XLM-2017 | 2013-12-18 | 13450355268 | 1. 用于包装玩具的塑料薄膜平均厚度为0.019mm（标准要求应大于0.038mm），且测试点厚度均小于0.036mm(标准要求不应小于0.036mm),未开孔，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险；2. 车身上的圆孔厚度为1.38mm，小于1.58mm，可插入φ6mm圆杆，且插入深度大于10mm，但不可插入φ12mm圆杆，有致儿童手指被夹住而受伤的危险。3. 警示内容的字体小于五号黑体字。 | 用报告上 车身圆孔厚度：1 车身圆孔厚度：1警告的字体大小不符合标准要求 |
|  | 越野王电动摩托 | 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司 | 430 | 智乐堡 | 238 | 2014-11-20 | 0769-86976888 | 有一个自由轮的电动骑乘玩具没有制动装置，有致儿童在骑车时遇紧急情况无法制动而受伤的危险。 | SNV36890 |
|  | 刀剑系列 | 汕头市澄海区海隆达玩具工艺厂 | 720 | GOLDLDK | HD-15082 | 2014-10-18 | 13809675178 | 含有弹射物的玩具，没有设置有关提醒使用者不要将玩具瞄准眼或脸部以及不要使用非生产者提供或推荐的弹射物的警示说明。 | **IMG_5425**  |
|  | 静态塑胶玩具/变形玩具系列 | 江门市新会区司前科达塑料制品厂 | 720 | 百原 | 855-12 | 2011-08-21 | 13702233902 | 供37-96个月儿童使用的玩具中含有小球，没有设置警告语，有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险。 | **IMG_5448** |