**附件 河北等4省（市）33家童车生产企业主动召回37批次童车产品**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **数量（辆）** | **商标** | **型号/**  **规格** | **生产日期/批号** | **召回联系电话** | **产品缺陷描述** | **产品外观及缺陷示意图** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 婴儿学步车 | 辛集市双乐童车厂 | 10 | 叮当猫 | 801-1 | 2015-08-28/20150828 | 13803363412 | 1. 防撞间距a为80mm（标准规定应大于120mm），b为0mm（标准规定应大于13mm），有致婴儿在使用学步车过程中头部、手指直接与墙壁等刚性物体触碰造成伤害的危险；  2. 影响儿童安全的相关警示说明或警示标志标注不全。 |  |
|  | 儿童学步车 | 河北驰特轨道交通设备有限公司 | 80 | 驰特 | CT-B | 2013-12-31前 | 18630591919 | 1. 供3岁以下儿童使用，电池不借助工具可以取下，有致儿童因吞咽电池受伤的危险；  2. “危险”、“警告”、“注意”等安全警示的字体不符合标准要求，影响儿童安全的相关警示说明或警示标志标注不全。 |  |
|  | 婴儿学步车 | 平乡县旭光自行车配件厂 | 10 | 贝世康 | / | 2014-12 | 13932982567 | 1. 防撞间距a为80mm（标准规定应大于120mm），有致婴儿在使用学步车过程中头部、手指直接与墙壁等刚性物体触碰造成伤害的危险；  2. 用于包装婴儿学步车的塑料薄膜没有设置警告语，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险；  3. 未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 |  |
|  | 儿童自行车 | 平乡县巨鑫儿童玩具有限公司 | 30 | 神州鸟 | 12寸 | 2015-06-27 | 15030975644 | 平衡轮水平距离为152mm（标准规定应不小于175mm），有致儿童在骑行中车辆易侧翻而跌落受伤的危险。 | KBTC151470-江苏标准化-童车KBTC151470-辅助轮不合格 |
|  | 儿童自行车 | 平乡县万龙童车厂 | 25 | 宝乐骑 | 12寸炫丽小仙子 | 2015-06-27 | 15028838227 | 平衡轮纵向负荷试验后，平衡轮严重变形，有致儿童骑行转向时因平衡轮起不到支撑作用和平衡作用而跌落受伤的危险。 | KBTC151455-江苏标准化-童车KBTC151455-辅助轮不合格 |
|  | 儿童自行车 | 上海蓝枫童车有限公司广宗分公司 | 10 | 小剑客 | 12寸 | 2015-08-29至2015-09-01/  LF2015-8 | 18631925515 | 1. 把横管距鞍座垂直距离262mm，高于标准要求的250mm，有致儿童骑行时无法很好掌握平衡而跌落受伤的危险。  2. 把立管无插入深度标记，有致儿童骑行时因鞍管插入过浅导致鞍管滑出而跌落受伤的危险；  3. 前轮拆卸扭矩过小，有致儿童骑行时因车轮易松脱而受伤的危险；  4. 鞍座高度低于560cm，未装有全链罩，有致儿童因手指卷入活动的飞轮而被夹伤的危险。 | KBTC151467-拆卸力矩不合格KBTC151467-链罩不合格 |
|  | 儿童自行车 | 广宗县光辉自行车制造有限公司 | 10 | 捷力奥 | GH12-14 | 2015-08-25 | 15097902666 | 1. 闸把尺寸过大，有致儿童骑车遇紧急情况时因不能及时操纵手闸而跌落受伤的危险；  2. 右后轮螺母锁紧25N.m时损坏，有致儿童骑行时因车轮易松脱而受伤的危险。 | KBTC151463-江苏标准化-童车KBTC151463-闸把尺寸不合格1KBTC151463-拆卸力矩不合格1 |
|  | 儿童自行车 | 平乡县智聪车业有限公司 | 15 | 景鸽 | 12寸 | 2015-09-25 | 15830717085 | 1. 闸把尺寸过大，有致儿童骑车遇紧急情况时因不能及时操纵手闸而跌落受伤的危险；  2. 鞍管无最小插入深度标记，有致儿童骑行时因鞍管插入过浅导致鞍管滑出而跌落受伤的危险。 | KBTC151464-江苏标准化-童车KBTC151464-闸把尺寸不合格KBTC151464-鞍管不合格 |
|  | 酷飞儿童自行车 | 河北佛斯特车业有限公司 | 40 | 佛斯特 | 12寸 | 2015-02-10 | 15833701289  18875726961 | 1. 鞍座高度低于560cm，未装有全链罩，有致儿童因手指卷入活动的飞轮而被夹伤的危险；  2. 平衡轮水平距离为169mm（标准中要求不小于175mm），有致儿童在骑行中车辆易侧翻而跌落受伤的危险。 | KBTC151461-江苏标准化-童车KBTC151461-链罩不合格KBTC151461-辅助轮不合格1 |
|  | 安贝琪儿童自行车 | 邢台市卡丁郎儿童用品有限公司 | 10 | 安贝琪 | 12 | 2015-08-10 | 13831038221  13633290303 | 1. 施力15N.m时，把立管相对前叉立管转动，有致儿童在骑行中车由于无法掌握方向而导致撞伤、跌落受伤等危险；  2. 左前轮旋紧扭矩未达到18N.m，前轮轮轴螺纹损坏，有致儿童骑行时因车轮易松脱而受伤的危险；  3. 鞍座高度低于560cm，未装有全链罩，有致儿童因手指卷入活动的飞轮而被夹伤的危险。 | KBTC151453-江苏标准化-童车KBTC151453-力矩不合格2KBTC151453-车轮夹持力不合格 |
|  | 儿童自行车 | 邢台现代车业有限公司 | 20 | 贝安特 | 12寸 | 2015-08-26至2015-08-28 | 15930963333 | 1. 闸把尺寸过大，有致儿童骑车遇紧急情况时因不能及时操纵手闸而跌落受伤的危险；  2. 前闸握力50N时，制动力19N，后闸握力50N时，制动力14N，低于标准要求，有致儿童骑行时无法刹车制动而引发的危险；  3. 平衡轮水平距离165mm（标准中要求不小于175mm），有致儿童在骑行中车辆易侧翻而跌落受伤的危险；  4. 鞍座高度低于560cm，未装有全链罩，有致儿童因手指卷入活动的飞轮而被夹伤的危险。 | KBTC151456-手闸性能不合格KBTC151456-江苏标准化-童车KBTC151456-闸把尺寸不合格2  KBTC151456-链罩不合格KBTC151456-辅助轮不合格1 |
|  | 儿童自行车 | 河北盛欣车业有限公司 | 50 | 爵仕熊 | SX-14 | 2015-09-01至2015-09-03  /2015.9.1 | 15830713999 | 1. 闸把尺寸过大，有致儿童骑车遇紧急情况时因不能及时操纵手闸而跌落受伤的危险；  2. 鞍座高度低于560cm，未装有全链罩，有致儿童因手指卷入活动的飞轮而被夹伤的危险。 | KBTC151465-闸把尺寸不合格KBTC151465-链罩不合格 |
|  | 儿童自行车 | 平乡县三峰童车厂 | 20 | 小酷童 | 14寸粉红嘟嘟 | 2015-06-27 | 13633195000 | 把横管总宽度575mm，高于标准要求的550mm，有致儿童骑车时因不能控制方向而跌落受伤的危险。 | KBTC151473-江苏标准化-童车KBTC151473车把不合格1KBTC151473车把不合格2 |
|  | 儿童自行车 | 平乡县三峰童车厂 | 25 | 上海永久 | 12寸X5 | 2015-07-09 | 13633195000 | 闸把尺寸过大，有致儿童骑车遇紧急情况时因不能及时操纵手闸而跌落受伤的危险。 | KBTC151469-江苏标准化-童车KBTC151469-闸把尺寸不合格 |
|  | 儿童三轮车 | 邢台市悠乐童儿童玩具有限公司 | 10 | 悠乐童 | YLT-6288 | 2015-05-31  /YLT20150531 | 13932932916  13831977114  15030898885 | 把立管无插入深度标记，有致儿童骑行时因鞍管插入过浅导致鞍管滑出而跌落受伤的危险。 | D:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\2 2015年第一阶段（周阳）\2 2015年购检第一阶段汇总\山东\1  山东省局三轮车市场购检（第一稿）\悠乐童\KBTC150810-悠乐童-儿童三轮车侧.jpgD:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\2 2015年第一阶段（周阳）\2 2015年购检第一阶段汇总\山东\1  山东省局三轮车市场购检（第一稿）\悠乐童\KBTC150810把立管插入深度标记不合格1.jpg |
|  | 儿童三轮车 | 平乡县天佑儿童玩具用品厂 | 6 | 噜贝贝 | LBB-5688 | 2015-04-25  / LBB-20150425 | 13932996660 | 1. 把立管无插入深度标记，有致儿童骑行时因鞍管插入过浅导致鞍管滑出而跌落受伤的危险；  2. 靠背承受最大力为150N，不符合标准要求，有致儿童因车体坍塌而跌落受伤的危险；  3. 纺织物上无“切勿近火”警示说明。 | D:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第一批\河北天佑儿童玩具用品厂\KBTC150812-天佑-儿童三轮车侧.jpgD:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第一批\河北天佑儿童玩具用品厂\KBTC150812深度标记不合格1.jpg |
|  | 儿童三轮车 | 平乡县喜多骑儿童用品厂 | 5 | 小王子 | 812 | 2015-05-10 | 13833958830  13223289928 | 1. 童车经跌落试验后前叉立管焊接处断裂，有致儿童因车体坍塌而跌落受伤的危险；  2. 鞍座下弹簧可触及的活动部分有5-12mm挤压夹点，有致儿童被夹伤的危险；  3. 把立管无插入深度标记，有致儿童骑行时因鞍管插入过浅导致鞍管滑出而跌落受伤的危险；  4. 未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 | D:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\2 2015年第一阶段（周阳）\2 2015年购检第一阶段汇总\山东\1  山东省局三轮车市场购检（第一稿）\小王子\KBTC150813-喜多骑-儿童三轮车侧.jpgD:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第一批\平乡县喜多骑儿童用品厂\KBTC150813挤夹点不合格2.jpgD:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第一批\平乡县喜多骑儿童用品厂\KBTC150813-喜多骑-跌落不合格.jpg |
|  | 儿童自行车 | 邢台天大车业有限公司 | 6 | 奇客 | 14寸 | 2015-07-09  /150709 | 13833951305  13653293166 | 前轮拆卸扭矩过小，有致儿童骑行时因车轮易松脱而受伤的危险。 | KBTC151468-江苏标准化-童车KBTC151468-拆卸力矩不合格 |
|  | 儿童三轮车 | 河北亚赛利奥车业有限公司 | 30 | 邦贝乐 | BBL-618 | 2015-05-13/LBB20150513 | 13933702529 | 1. 把立管无插入深度标记，有致儿童骑行时因鞍管插入过浅导致鞍管滑出而跌落受伤的危险；  2. 把套拉脱力过小，有致儿童骑行中因把套脱落引起两手握空而跌落受伤的危险；  3. 靠背强度试验150N时，鞍座下固定铁块脱焊，有致儿童因车体坍塌而跌落受伤的危险；  4. 未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 | D:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第二批\邢台邦贝乐玩具有限公司\KBTC151324-山东质监局-儿童三轮车.JPGD:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第二批\邢台邦贝乐玩具有限公司\KBTC151324不合格2.jpgD:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第二批\邢台邦贝乐玩具有限公司\KBTC151324不合格4.jpg |
|  | 儿童三轮车 | 平乡县菲莱宝童车厂 | 50 | 菲莱宝 | A－8 | 2015-02至2015-03  /20150325 | 13831983900 | 1. 童车经跌落试验后前叉立管焊接处断裂，有致儿童因车体坍塌而跌落受伤的危险；  2. 把立管插入深度标记不符合标准要求，有致儿童骑行时因鞍管插入过浅导致鞍管滑出而跌落受伤的危险；  3. 未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 | D:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第二批\平乡县菲莱宝童车厂\KBTC151325-山东质监-儿童三轮车.JPGD:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第二批\平乡县菲莱宝童车厂\KBTC151325不合格.jpg |
|  | 儿童三轮车 | 河北好莱福玩具有限公司 | 6 | 好莱福 | HLF-5566 | 2015-07-10/HLF150710 | 13603192920  13932920337  15130901510  15130908883 | 1. 把立管插入深度标记不符合标准要求，有致儿童骑行时因鞍管插入过浅导致鞍管滑出而跌落受伤的危险；  2. 把套拉脱力过小，有致儿童骑行中因把套脱落引起两手握空而跌落受伤的危险；  3. 未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 | D:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第二批\河北好莱福玩具有限公司\KBTC151328-山东质监局-儿童三轮车.JPGD:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第二批\河北好莱福玩具有限公司\KBTC151328不合格.jpgD:\工作事务\业务\2016年\7 儿童玩具召回\周阳工作交接\3 2015年第二阶段（周阳）\1 2015年购检第二阶段汇总\3 2015年12月2日 山东局上报\山东质监局抽检儿童三轮车材料\山东质监局抽检儿童三轮车材料\第二批\河北好莱福玩具有限公司\KBTC151328不合格3.jpg |
|  | 婴儿学步车 | 滕州市万宝童车有限公司 | 50 | 福康宝贝 | FK359AB | 2015-04-26/WB331 | 13863269528 | 未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获111.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\山东1.PNG |
|  | 婴儿学步车 | 滕州市洪绪婴乐美儿童用品厂 | 140 | 帅龙 | SL-609 | 2015-08-18 | 15588298888 | 1. 用于包装或学步车上的塑料袋或塑料薄膜未标注“警告：为避免窒息，使塑料覆盖物远离婴儿”的警示说明，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险；  2. 影响儿童安全的相关警示说明或警示标志标注不全。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获222.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获2.PNG |
|  | 婴儿学步车 | 滕州市龙泉康贝乐儿童用品厂 | 40 | 小阿强 | 517 | 2015-04-20至2015-04-22/20150422 | 13706329526 | 1. 车体“警告”小于四号黑体字；  2. 未标注“警告！本车不适合于不能坐立或能自己行走的婴儿使用”。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获333.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获3.PNG |
|  | 婴儿学步车 | 滕州市春蕾童车配件厂 | 40 | 龙舟贝贝 | LZ608B | 2015-08-06/20150806 | 13869433111 | 1. 处于最低位置的座位高度离地面小于160mm，有致婴儿移动摔倒时因座位过低不能起到有效保护而受伤的危险； 2. 影响儿童安全的相关警示说明或警示标志标注不全。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获444.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获4.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获44.PNG |
|  | 婴儿学步车 | 滕州市皓龙童车厂 | 135 | 浩奇 | HQ-609 | 2015-07-01至2015-09-05/ 3批 | 13706329611 | 1. “危险”、“警告”、“注意”等安全警示的字体和警示内容的字体不符合标准要求；  2. 影响儿童安全的相关警示说明或警示标志标注不全。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获555.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获5.PNG |
|  | 婴儿学步车 | 滕州市爱莱宝儿童用品厂 | 130 | 爱莱宝 | 999 | 2015-05-08至2015-09-30/20150508 | 13969493599 | 1. 可触及部件含有可拆卸小球，形成小零件，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险；   2. “危险”、“警告”、“注意”等安全警示的字体和警示内容的字体不符合标准要求；  3. 影响儿童安全的相关警示说明或警示标志标注不全。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获666.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获6.PNG |
|  | 婴儿学步车 | 滕州市聪儿乐儿童用品有限公司 | 10 | 聪儿乐 | 6108 | 2014-12-02 | 13561138111 | 1. 所使用的纺织物未在其表面设置永久警示说明：“警示！切勿近火”； 2. 用于包装学步车的塑料薄膜平均厚度为0.016mm（标准要求应大于0.038mm），且无警示说明，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险； 3. 没有“安全使用期限”的警示说明；   4. 供3岁以下儿童使用，电池不借助工具可以取下，有致儿童因吞咽电池受伤的危险。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获777.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获7.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获77.PNG |
|  | 婴儿学步车 | 滕州市乐贝尔童车有限公司 | 24 | 乐贝尔 | AYB-618 | 2015-06-18 | 15062649146 | 1. 部分用于包装或学步车上的塑料袋或塑料薄膜未标注警示说明：“警告：为避免窒息，使塑料覆盖物远离婴儿”，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险；   2. 部分安全警示的字体小，不符合标准要求。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获8888.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获8.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获88.PNG |
|  | 婴儿学步车 | 滕州市乐贝尔童车有限公司 | 16 | 乐贝尔 | AYB-629 | 2015-06-08 | 15062649146 | 部分用于包装或学步车上的塑料袋或塑料薄膜未标注警示说明：“警告：为避免窒息，使塑料覆盖物远离婴儿”，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。 |  |
|  | 儿童三轮车 | 滕州市吉祥龙童车有限公司 | 5 | 小源龙 | 299C | 2015-08-14 | 13561105988 | 1. 把立管无插入深度标记，有致儿童骑行时因鞍管插入过浅导致鞍管滑出而跌落受伤的危险；  2. 车体上未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 | KBTC151322-山东质监局-儿童三轮车 |
|  | 儿童自行车 | 天津贝嘉琦自行车制造有限公司 | 6 | 贝嘉琦  （酷步精灵） | 12寸 | 2015-05-05/BJQ050505-01 | 15302117788  15620638681 | 1. 闸把尺寸过大，有致儿童骑车遇紧急情况时因不能及时操纵手闸而跌落受伤的危险；  2. 前闸握力50N时，制动力23N，后闸握力50N时，制动力5N，低于标准要求，有致儿童骑行时无法刹车制动而引发的危险；  3. 车前后轮轴向圆跳动量过大，导致骑行操作性能降低，刹车不稳定，有致儿童在骑行中跌落受伤的危险；  4. 后轮轮轴螺母旋紧力矩26N.m时，螺纹损坏，有致儿童骑行时因车轮易松脱而受伤的危险。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获16.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获161.PNG |
|  | 儿童自行车 | 天津贝嘉琦自行车制造有限公司 | 6 | 贝嘉琦  （米妮） | 12寸 | 2015-09-04/BJQ150914-01 | 15302117788  15620638681 | 鞍座高度低于560cm，未装有全链罩，有致儿童因手指卷入活动的飞轮而被夹伤的危险。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获17.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获171.PNG |
|  | 婴儿学步车 | 安徽省舒城县福来童车有限公司 | 35 | 舒福来 | FL-619 | 2015-08-20 | 13505641820 | 1. 折叠锁定装置释放时，只需一个动作，有致儿童因意外折叠而受伤的危险；   2. 所使用的纺织物未在其表面设置永久警示说明：“警示！切勿近火”；  3. 用于包装或学步车上的塑料袋或塑料薄膜未标注警示说明：“警告：为避免窒息，使塑料覆盖物远离婴儿”，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险；  4. 车体上未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获4444.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获44441.PNG |
|  | 儿童三轮车 | 安徽舒贝乐儿童用品有限公司 | 3 | 舒贝乐 | SBL306CJ | 2015-09-22至2015-09-30 | 18919722238  13966255686 | 童车经跌落试验后前叉立管焊接处断裂，有致儿童因车体坍塌而跌落受伤的危险。 | D:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获55555.PNGD:\Documents and Settings\我的文档\Pictures\捕获55551.PNG |
|  | 儿童三轮车 | 安徽舒贝乐儿童用品有限公司 | 30 | 舒贝乐 | SBL3107FP | 2015-09-01至2015-09-20/NS150910 | 18919722238  13966255686 | 车体上未设置影响儿童安全的相关警示说明或警示标志。 | KBTC151443-山东质监局-儿童三轮车 |
|  | 电动童车 | 安徽孩子王儿童用品有限公司 | 285 | 孩子王 | KB-903 | 2015-07-17至2015-12-18 | 18956377688 | 安全警示字体、字号不符合标准要求。 |  |