**附件1**  **浙江省49家生产企业主动召回详细信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **商标** | **型号/****规格** | **生产批号****/批次** | **销售****数量** | **联系电话** | **缺陷描述** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛仔背带裙 | 杭州市西湖区乐谱服装 | 乔克叔叔 | 80 90 100 110 | 2017.2.25 | 14 | 13600548491 | 1. PH值不符合要求会破坏皮肤的平衡和抵抗能力；
2. 附件抗拉强力不合格，儿童能够轻易抓取下来，容易误食进口中导致窒息；
3. 色牢度不符合要求，产品上的染料分子和重金属离子等有可能通过皮肤被人体吸收而危害皮肤，甚至伤害身体健康；
4. 绳带未固定，可能因无意识的缠绕或意外的钩挂，对儿童特别是婴幼儿产生勒杀窒息危险。
 |
| 2 | 外 套 | 浙江瑞都贸易有限公司 | 加菲A梦 | 90 100 110 120 130 | JB7116007 | 150 | 13906767863 | PH值不符合要求，PH值过高或过低，不仅导致产品因处于较强的酸性或碱性条件容易受损，会破坏皮肤的平衡和抵抗能力，还会刺激皮肤，对婴幼儿皮肤造成伤害。 |
| 3 | 背带裙 | 杭州日冠服饰有限公司 | 戴维贝拉 | 80/48 90/52 | DB4446 160805 | 24 | 13033618665 | 耐唾液色牢度不符合要求，色牢度差的产品上的染料分子和重金属离子等有可能通过皮肤被人体吸收而危害皮肤，甚至伤害身体健康。 |
| 4 | 裤 子 | 经销商：杭州方向感服饰有限公司生产商：杭州佩拓服饰有限公司 | minichoc | 120/56 130/59 140/62 150/65 | 2017.2.5 | 7 | 13136187788 | 1. 色牢度不符合要求，产品的染料分子和重金属离子等有可能通过皮肤被人体吸收而危害皮肤，甚至伤害身体健康。
2. 绳带未固定可能会因意外的钩挂对儿童的身体造成伤害。
 |
| 5 | 薄款休闲长裤 | 浙江中南乐悠品牌管理有限公司 | Rubi Yoyo | 90/50 100/53 110/53 120/56 | RBC1TXC1050 | 25 | 15113265168 | 1. PH值不符合要求，PH值过高或过低，不仅导致产品因处于较强的酸性或碱性条件容易受损，会破坏皮肤的平衡和抵抗能力，还会刺激皮肤对婴幼儿皮肤造成伤害。
2. 绳带未固定可能会因意外的钩挂对儿童的身体造成伤害。
 |
| 6 | 连衣裙 | 杭州南林服饰有限公司 | 雏燕队长 | 120/56 130/64 | SZ20160002 SP20160024 | 6 | 13958063040 | 胸部、腰部及其他部位过长的绳带，在儿童玩耍过程中可能因意外的钩挂造成儿童的身体伤害。 |
| 7 | 儿童连衣裙 | 杭州吉童服饰有限公司 | 韩都小阿明 | 100 110 | 2015.3.1 | 50 | 13958100800 | 附件抗拉强力不合格，儿童能够轻易抓取下来，很容易误食进口中导致窒息，对儿童存在潜在危险。 |
| 8 | 折合式豪华多功能学步车 | 宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司 | pouch | D01 | F160110300 | 32 | 13586927660 | 防撞间距不符合标准要求，儿童在使用时，头部或手部会因碰撞墙壁造成伤害。 |
| F16061500 | 36 | 1. 框架离地高度不足，使用时易于地面接触导致车辆停驶倾翻；
2. 防撞间距不符合要求，使用时儿童头部或手部会因碰撞墙壁造成伤害；静态强度不足，使用时会因车辆垮塌造成对乘坐儿童的伤害。
 |
| 9 | 婴儿学步车 | 宁波家中宝贝儿童用品有限公司 | 家中宝 | X201 | 201503 | 20 | 13566361877 | 防撞间距不符合标准要求，儿童在使用时，头部或手部会因碰撞墙壁造成伤害。 |
| 儿童三轮车 | 飞鸽 | P311 | 16-5-22 | 150 | 产品存在挤夹点会对儿童手指/脚趾造成挤夹伤害 |
| 10 | 儿童三轮车 | 慈溪联进玩具有限公司 | lianjoy | LJ-A22 | 2014.12 | 20 | 13605883526 | 后车管上右侧螺栓突出较长，会戳伤乘坐的儿童 |
| LJ-A05 | 2014.3 | 20 | 1. 燃烧性能不合格，如遇火乘坐其中的儿童因不及躲避造成烧伤；
2. 把横管两端拉力不够，把套容易拉脱，儿童使用时会对车辆失控。
 |
| 11 | 儿童推车 | 宁波睿好婴童用品有限公司 | Kinlee/凯利童车 | C-3 | NX-066 | 80 | 15867502874 | 1. 危险夹缝易造成挤夹伤害；
2. 塑料袋厚度不足没有印刷警示说明容易对儿童造成窒息伤害。
 |
| 12 | 儿童三轮车 | 宁波宝仕儿童用品有限公司 | 宝仕 | T302 吉拉（白） | 20160703 | 30 | 18989301813 | 产品存在挤夹点会对儿童手指/脚趾造成挤夹伤害 |
| 13 | 多功能婴儿学步车 | 慈溪市福贝贝儿童用品有限公司 | 可优比 | J2018D | FB-BHY6586D | 196 | 15168585312 | 1. 危险夹缝、孔、开口易挤伤儿童手指/脚趾；
2. 锁定、折叠和框架调节装置不符合使用时车辆会突然折叠造成伤害。
 |
| 14 | 安抚奶嘴（蝴蝶形） | 宁波爱乐宝婴儿用品有限公司 | albo | YJ116 | 20161004 | 350 | 13958321986 | 孔洞（手指陷套）不符合标准要求，容易使婴幼儿手指卡住造成伤害。 |
| 15 | 全硅胶安抚奶嘴 | 浙江瑞翔婴童用品有限公司 | Patato | H6051-2 | 2022/02/202022/03/04 | 720 | 18857975120 | 抗扯性能不符合标准要求，可能发生奶嘴头部破裂或分离，容易导致幼儿吞食，造成伤害。 |
| 17 | 吊带裙 | 湖州布布恰恰服饰有限公司 | 布布恰恰 | 110/56 120/60 130/64 140/68 150/72 160/76 | QDAQ3006 | 10 | 13511235918 | 1. 色牢度不符合要求，色牢度差的产品上的染料分子和重金属离子等有可能通过皮肤被人体吸收而危害皮肤，甚至伤害身体健康；
2. 绳带未固定，可能因无意识的缠绕或意外的钩挂，对儿童特别是婴幼儿产生勒杀窒息危险。
 |
| 18 | 儿童三轮车 | 嘉兴小虎子车业有限公司 | 小虎子 | 950 | 2016010 | 495 | 18667316677 | 安全标志和使用说明不符合标准要求，标识适用说明内容不全会造成可避免的伤害产生。 |
| 儿童电动车 | B089 | 2017012 | 47 | 1. 小零件不符合要求容易造成儿童窒息；
2. 安全警示的字体字号过小，警示内容不能起到有效警示作用；
3. 标识和说明内容不全会造成可避免的伤害发生。
 |
| 19 | 婴儿方向盘学步车 | 平湖市佳立尔童车厂 | 佳立尔 | J107B | 20150307 | 30 | 13306730986 | 1. 危险夹缝、孔、开口容易挤伤儿童手指/脚趾；
2. 塑料袋厚度不足容易使儿童窒息，标识适用说明内容不全会导致可避免的伤害产生。
 |
| 婴儿学步车 | / | 167C | 20161029 | 40 | 防撞间距不符合标准要求，儿童在使用时，头部或手部会因碰撞墙壁造成伤害。 |
| 20 | 婴儿学步车 | 平湖市贝斯特童车有限公司 | 囡囝好 | 209 | P0-16-10N | 50 | 15857382765 | 脚轮尺寸不符合，使用时易卡入槽中，使轮子停止转动，造成车辆倾翻，导致儿童受伤。 |
| 8806 | P0-16-53N | 60 | 防撞间距不符合标准要求，儿童在使用时，头部或手部会因碰撞墙壁造成伤害。 |
| 21 | 儿童电动车 | 平湖市骑乐士童车有限公司 | / | QLS-8688 | 20161005 | 28 | 13758302661 | 1. 塑料袋厚度不足易造成窒息；
2. 制动装置不符合要求，车辆在斜坡上会加速下滑造成伤害；
3. 音频线白色软胶和车轮摩擦条的增塑剂含量超标，会影响儿童生长发育。
 |
| 22 | 儿童电动童车 | 平湖市快乐达儿童用品厂 | 快乐达 | KL-5088A | WJ20150424 | 26 | 15757375216 | 1. 因设计车轮偏大造成活动间隙偏小容易造成儿童手指/脚趾的挤伤；
2. 安全警示的字体、字号过小使警示内容起不到警示作用。
 |
| 23 | 儿童滑行车 | 平湖市金猴童车有限公司 | 星潮 | 9001 | 201701/6 | 25 | 13567339118 | 手柄端塞黑色软胶增塑剂含量超标，会影响儿童的生长发育。 |
| 24 | 婴儿安抚奶嘴 | 兰溪市蓝粉黄母婴用品有限公司 | 康比莱 | KBL:8018 | 2016.10.20 | 1500 | 18857982930 | 完整性不符合要求，手环容易脱落，造成幼儿吞食。 |
| 25 | 儿童三轮车 | 永康市琪安特休闲用品厂 | QAT | T003 | 20161007001 | 33 | 13588609911 | 1. 机械强度不符合要求，机械强度不足的车辆在使用时会因其部件断裂造成车辆失去正常功能，造成对儿童的伤害；
2. 产品标识的一般要求内容不全会造成可避免的伤害发生。
 |
| T020 | 20161008006 | 17 | 1. 产品存在挤夹点，容易对儿童手指/脚趾造成挤夹伤害；
2. 把立管无插入深度标记，若插入深度不足，车辆在使用时车把易脱出，导致车辆失控造成伤害。
 |
| T030 | 20161225003 | 20 | 产品存在挤夹点，容易对儿童手指/脚趾造成挤夹伤害 |
| 26 | 儿童三轮车 | 永康市格灵童休闲用品有限公司 | 格灵童 | GLT-003B | 2016102925 | 10 | 15068096599 | 标识使用说明内容不全会导致可避免的伤害产生 |
| 儿童手推车 | 凯阳 | HY-001 | 2017011586 | 16 | 1. 塑料袋厚度不足，容易对儿童造成窒息伤害；
2. 存在不合理的活动部件间隙，会对儿童手指/脚趾造成挤夹伤害。
 |
| 滑尚乐 | HY-001 | 2017011586 | 36 |
| 洛克王国 | HY-001 | 2017011586 | 10 |
| 27 | 儿童平衡车 | 浙江鑫宁工贸有限公司 | 鑫奥林 | PHC-010 | / | 169 | 13905890574 | 1. 小零件没有警示标志，可能会造成儿童误食导致窒息伤害；
2. 前轮与挡泥板的间隙不符合要求，容易易造成儿童手指挤夹伤害；
3. 刹车线增塑剂超标，会影响儿童生长发育；
4. 没有标贴CCC标志。
 |
| 28 | 婴童单鞋 | 浙江前方鞋业有限公司 | 冬宝阳光 | 21-25 | SCA16-0458 | 720 | 13566950669 | 内衬及内垫甲醛超标会影响儿童生长发育，危害儿童身体健康。 |
| 29 | 童皮鞋 | 温州新雄鞋业有限公司 | 太空鱼 | 28 | / | 50 | 13868635032 | 帮面皮革重金属总量超标会影响儿童生长发育，危害儿童身体健康。 |
| 30 | 时尚女童皮鞋 | 温州市晓村鸽鞋业有限公司 | 巴布豆 | 200MM | G22056 | 117 | 13506510260 | 重金属总量（铅，侧衬里人造革）不符合要求，可能会引起人体重金属超标，危害儿童身体健康。 |
| 31 | 童 鞋 | 温州市童微鞋业有限公司 | 亲亲苹果 | 29.30 | / | 298 | 13858862999 | 重金属总量（铅，侧衬里人造革）不符合要求，可能会引起人体重金属超标，危害儿童身体健康。 |
| 32 | 儿童皮鞋 | 瑞安市爱夫陆鞋业有限公司 | F6F6 | 35 | / | 180 | 13587963019 | 皮革和毛皮中的六价铬（帮面皮革）、重金属总量（铅，衬里人造革）不符合要求，可能会引起人体重金属超标，危害儿童身体健康。 |
| 33 | 儿童皮鞋 | 温州市塞豆隆鞋业有限公司 | 玩皮虎 | 36 | / | 20 | 13868651580 | 甲醛（内垫皮革）含量超标，可能会引起人体重金属超标，危害儿童身体健康。 |
| 34 | 童 鞋 | 温州米西鞋业有限公司 | 可爱响当当 | 32 | 17010209 | 20 | 13780196282 | 可分解有害芳香胺染料（后跟衬里皮革）、甲醛（帮面皮革，后跟衬里皮革）、重金属总量（铅，后跟衬里皮革）不符合要求，可能会引起人体重金属超标，危害儿童身体健康。 |
| 35 | 童 鞋 | 浙江童库鞋业有限公司 | 童库尚品 | 36230 | 1117030--7000248 | 150 | 18815188035 | 甲醛（帮面皮革）、重金属总量（铅，内垫人造革）不符合要求，可能会引起人体重金属超标，危害儿童身体健康。 |
| 36 | 女童时尚单鞋 | 浙江好榜样儿童用品有限公司 | 好榜样 | 31码 | 2016-12--18-001 | 119 | 13968951110 | 甲醛（帮面皮革）、重金属总量（铅，外底）、邻苯二甲酸酯（外底）不符合要求，可能会引起人体重金属超标，危害儿童身体健康。 |
| 37 | 安抚奶嘴一阶段 | 台州市悦活婴儿用品有限公司 | AOV | AOV5611 | / | 288 | 15395766862 | 1. 孔洞（手指陷套）不符合标准要求，容易使婴幼儿手指卡住造成伤害；
2. 完整性不符合要求，可能发生奶嘴头部破裂或分离，容易导致幼儿吞食，造成伤害。
 |
| 38 | 削铅笔机 | 上 海英雄金笔厂丽 水有限公司 | 英雄 | NO.6617 | 2011.9--2012.8 | 5000 | 0578--2135130 | 功能性锐利边缘和锐利尖端未做警示，不符合标准要求，在使用中可能会划伤皮肤，造成伤害。 |
| 39 | 小小鸭卷笔刀 | 广博集团股份有限公司 | 广博 | XBQ9612 | 2015.7.10 | 5800 | 15824267872 | 功能性锐利边缘和锐利尖端未做警示，不符合标准要求，在使用中可能会划伤皮肤，造成伤害。 |
| 40 | 小黄人本册 | 浙江久灵早教用品科技股份有限公司 | 源动力 | A5 | 16H | 3840 | 18957936760 | 亮度（白度）不符合标准要求，可能导致学生视力下降。 |
| 41 | PVA固体胶水 | 三木控股集团有限公司 | 三木 | 6606 | 20170207 | 20160 | 13967678100 | 总挥发性有机物含量不符合标准要求，浓度过高的可挥发性有机物会刺激人体的眼睛和呼吸道，重则导致皮肤过敏。 |
| 6607 | 20160126 | 2880 |
| 42 | 电源转换器 | 宁波全红电器有限公司 | 全红 | QH-Z02 MAX10A | 2015.8 | 60 | 13957456681 | 电器附件的型式尺寸不符合标准要求 ，会造成插座松动，可能会导致触电危险 |
| 43 | 智能坐便器 | 宁波米迪电器有限公司 | kerde | JM-06HS | 2016-9-13 | 20 | 13906624290 | 1. 接地措施不符合标准要求，接地安全防护不到位，一旦漏电无法起到保护作用；
2. 螺钉和连接不符合标准要求，用于电气连接和接地连接的结构不可靠，容易产生发热等危险；
3. 耐热和耐燃不符合标准要求，材料承受高温和火焰的能力不足，容易造成扩大火灾危险的问题。
 |
| 44 | 直饮水机 | 宁波轩畅电器有限公司 | opnan | XC08--05A | XC20161019 | 9 | 15968032890 | 电源连接和外部软线不符合标准要求，容易产生发热、短路等问题。 |
| 45 | 水质处理器（小型） | 慈溪市观海卫普吉电器厂 | 晶达 | JD-A | JD16J19000001- -JD16J190000032 | 12 | 18069177670 | 结构性能（静压）不符合标准要求，容器和管道容易漏水，造成财产损失。 |
|  46 | 智能马桶盖 | 永康市康尔牛工贸有限公司 | 尚动 | SD--JT100A | / | 5 | 13967932577 | 1. 接地措施不符合标准要求，接地安全防护不到位，一旦漏电无法起到保护作用；
2. 耐热和耐燃项目不符合标准要求，材料承受高温和火焰的能力不足，容易造成扩大火灾危险的问题。
 |
| 47 | 智能马桶盖 | 温州市福环电子科技有限公司 | UOOX | UOOX-GZ | 150915G--2002430 | 6 | 13868552288 | 1. 接地措施不符合标准要求，接地安全防护不到位，一旦漏电无法起到保护作用；
2. 耐热和耐燃项目不符合标准要求，材料承受高温和火焰的能力不足，容易造成扩大火灾危险的问题。
 |
| 48 | 智能马桶盖 | 浙江万洁智能卫浴有限公司 | Vojo | C1102 | 2016.6 | 30 | 1351143076313957698718 | 1. 输入功率和电流不符合标准要求，主要在于设计与生产工艺的不一致，结构设计的不合理容易造成触电、短路等问题；
2. 接地措施不符合标准要求，接地安全防护不到位，一旦漏电无法起到保护作用，易造成触电的危险。
 |
| VOGO | C120 |
| 49 | 智能马桶盖 | 浙江星星便洁宝有限公司 | BJB便洁宝 | BF503GL | / | 1019 | 13736235798 | 未在加强绝缘处设置双重接地，接地安全防护不到位，一旦漏电无法起到保护作用，容易造成触电的危险。 |

以下空白