**附件：广东省19家玩具生产企业主动召回20批次玩具产品详细信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **数量** | **商标** | **型号** | **生产日期/批号** | **召回联系电话** | **产品缺陷描述** | **产品外观及缺陷示意图** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回力车 | 广州伶俐宝玩具有限公司 | 7400 | 伶俐宝 | 67377 | 2014-05-23至2014-05-26 | 13570453484 | 产品存在有潜在危险的突出物，经过保护件拉力测试后其保护件脱落，有致儿童因刚性突起而刺伤皮肤的危险。 | DSC04062DSC04040 |
| 2 | 虹猫蓝兔4轮滑板车 | 中山市旭阳运动用品有限公司 | 900 | Bus.Sport | HSC-1009 | 2014-07-03至2014-07-08 | 18925339128 | 1.实测车杆上刚性材料圆孔厚度为1.40mm（小于1.58mm），孔径在φ6mm-12mm之间，且插入深度大于10mm，有致儿童手指被夹住而受伤的危险；  2.用于包装玩具的塑料薄膜平均厚度为0.020mm（标准要求应大于0.038mm），且测试点厚度均小于0.036mm，未开孔，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。 | P1850382P1850393P1850394 |
| 3 | 羽毛球拍 | 惠州顺泰玩具有限公司 | 360 | / | 86639 | 2014-01-23至2014-05-23 | 18928375779 | 粉红色涂层的铬（Cr）元素132mg/kg（标准要求不应超过60mg/kg）、铅（Pb）元素609mg/kg（标准要求不应超过90mg/kg），超过标准规定的最大限量，有致儿童化学中毒的危险。 | **IMG_4964IMG_4964** |
| 4 | 沙滩玩具 | 广东飞轮科技股份有限公司 | 240 | 飞轮 | F06-103 | 2014-06-12 | 13531255544 | 1. 96个月及以下儿童使用的玩具，滥用测试后，产生可触及的锐利尖端，有致儿童被划伤的危险；  2. 产品存在有潜在危险的突出物，经过保护件拉力测试后其保护件脱落，有致儿童因刚性突起而刺伤皮肤的危险。 | **IMG_6084IMG_6096** |
| 5 | 回力车（玩具） | 汕头市澄海区骏盛玩具厂 | 60 | 骏盛玩具 | NO.2040 | 2014-03-21 | 13692038383 | 产品存在有潜在危险的突出物，经过保护件拉力测试后其保护件脱落，有致儿童因刚性突起而刺伤皮肤的危险。 | **IMG_5017IMG_6921** |
| 6 | 儿童三轮车 | 汕头华美乐童车有限公司 | 125 | / | F-159 | 2013-11-25 | 0754-88783801 | 靠背结构牢固性测试时，靠背顶端中心部发生严重变形丧失功能，有致儿童因靠背不能承受其重而跌落受伤的危险。 | KBTC141194-标准化研究院-儿童三轮车靠背牢固不合格KBTC141194-标准化研究院-儿童三轮车 |
| 7 | 儿童推车 | 东莞市贝康儿童用品有限公司 | 40 | 贝尔康 | QQ3A土豪金 | 2014-02-28 | 13632936563 | 经动态耐久性试验后，前轮腿管断裂、弯曲，有致儿童受伤的危险。 | KBTC141149-中标-儿童推车**KBTC141149-中标-儿童推车腿管断裂不合格KBTC141149-中标-儿童推车腿管弯曲不合格** |
| 8 | 儿童推车 | 东莞市创华实业有限公司 | 44 | 圣得贝 | T10A | 2013-09 | 18928205898 | 经动态耐久性试验后，前轮塑料件断裂，有致儿童受伤的危险。 | KBTC141152-中标-儿童推车**KBTC141152-中标-儿童推车动态耐久不合格** |
| 9 | 欢乐乐器组 | 汕头市澄海区新宝力塑胶制品厂 | 480 | XIN BAO LI | NO.890-22 | 2014-06-25 | 13825817702 | 口动玩具喇叭上不可拆卸的零件，经可预见的合理滥用测试后产生小零件，有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 |  |
| 10 | 玩具枪套装 | 汕头市澄海区琦翔玩具厂 | 590 | 乐天翔 | NO.6811 | 2013-04 | 13825830448 | 1. 弹射物是小零件，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险；  2. 弹射物保护端与主体分离，形成小零件，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险；  3. 拉力测试后，弹射物保护端与主体分离，且分离后的弹射物能被预定弹射机构发射，有致儿童因发射不合规定的弹射物而受伤的危险。 |  |
| 11 | 套装玩具软弹枪 | 汕头市澄海区冠辉玩具厂 | 480 | / | 914-1 | 2014-06-30 | 13829458455 | 拉力测试后，弹射物保护端与主体分离，分离后的弹射物能被预定弹射机构发射，且动能大于0.08J，有致儿童因发射不合规定的弹射物而受伤的危险。 |  |
| 12 | 玩具枪 | 汕头市澄海区扬楷塑料制品厂 | 240 | 扬楷玩具 | M04 | 2014-05-30 | 13411919333 | 1. 供37-96个月儿童使用的玩具（吸水弹）是小球，没有设置警告语，有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险；  2. 蓄能弹射玩具的弹射物（吸水弹）是小零件，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险；  3. 弹射物（吸水弹）是小零件，且其膨胀率超过50%，有致儿童因吞咽或吸入吸水弹而发生肠梗阻或窒息的危险。 |  |
| 13 | 婴儿玩具 | 汕头市澄海区澄华胜雄塑胶玩具厂 | 24 | 优乐恩 | 856-5 | 2014-04-05至2014-04-15 | 13825864752 | 1. 36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，存在小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险；  2. 摇铃玩具末端能透过测试模板A，有使不能独立坐起的婴幼儿因阻塞喉管而发生窒息的危险；  3. 用于包装玩具的塑料薄膜平均厚度为0.023mm（标准要求应大于0.038mm），未开孔，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。 |  |
| 14 | 婴儿音乐摇铃 | 广东五星玩具有限公司 | 48 | 五星玩具 | FS-37865C | 2013-04-14至2013-04-16 | 13829549990 | 36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，存在小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 |  |
| 15 | 贝乐星卡通车系列 | 广东五星玩具有限公司 | 432 | 五星玩具 | 37708 | 2014-04-04至2014-04-06 | 13829549990 | 1. 36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，存在小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险；  2. 产品存在有潜在危险的突出物，经过保护件拉力测试后其保护件脱落，有致儿童因刚性突起而刺伤皮肤的危险。 |  |
| 16 | 手推车娃娃玩具 | 汕头市澄海区一六八玩具厂 | 6 | 推推乐168 | NO.6616 | 2014-07-13 | 13531276187 | 折叠机构测试后，推车折叠倒塌，有致儿童受伤的危险。 |  |
| 17 | 卡通玩具 | 汕头市利懋玩具实业有限公司 | 960 | 迪多乐 | LM2065 | 2013-09-16至2013-09-24 | 18029519109 | 1. 36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，存在小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险；  2.玩具上没有标注如下警示说明：“当婴儿开始用手或膝支撑站立时，如果不移去玩具，可能发生缠结或勒死的伤害”，且说明书中没有正确的安装指导说明，有致婴儿因误用玩具造成缠结或勒死的危险。 |  |
| 18 | 可爱乐乐虫 | 汕头市澄海区奥裕成精品玩具组 | 24 | AO YU CHENG | 9801-11A | 2013-11-25 | 13322734678 | 1. 96个月及以下儿童使用的玩具，滥用测试后，产生可触及的锐利尖端，有致儿童被划伤的危险；  2. 产品存在有潜在危险的突出物，经过保护件拉力测试后其保护件脱落，有致儿童因刚性突起而刺伤皮肤的危险。 |  |
| 19 | 儿童三轮车 | 汕头恒泰塑胶实业有限公司 | 72 | HENGTAI | HT-5310 | 2014-03-16至2013-03-18 | 0754-85896369 | 跌落测试后车把断裂，有致儿童在骑行时因车把断裂而跌落受伤的危险。 | KBTC141387-中标-儿童三轮车 机械强度不合格KBTC141387-中标-儿童三轮车 |
| 20 | 儿童推车 | 东莞硕仕儿童用品有限公司 | 30 | 硕士 | M3387 | 2014-03-15 | 0769-38935288 | 经动态耐久性试验后，车架连接处铆钉脱落，有致儿童受伤的危险。 | KBTC141156-中标-儿童推车**KBTC141156-中标-儿童推车车架连接处不合格** |