**附件：浙江、江苏、北京3省（市）5家玩具生产企业主动召回6批次玩具产品详细信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **数量（件）** | **商标** | **型号** | **生产日期/批号** | **召回联系电话** | **产品缺陷描述** | **产品外观及缺陷示意图** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 两轮滑板车 | 浙江金棒运动器材有限公司 | 40 | JOYBOLD | JB201TB | 2014-07-20至2014-07-22 | 15669902955 | 1. 包装、说明书未标注产品所执行标准的编号；  2. 车体上“安全警示”的字体小于四号黑体字，警示内容的字体小于五号黑体字。 | E:\工作文件-周\2015年 玩具召回\1 2015年04月07日 关于对浙江等3省市质监局报送的不合格玩具产品缺陷调查结果的分析意见\企业提交的召回材料\浙江4（蓝箭行动，材料为纸质，未扫描）\JB201TB和JB311TB产品整改主动召回资料\201滑板车\整改对比.JPGE:\工作文件-周\2015年 玩具召回\1 2015年04月07日 关于对浙江等3省市质监局报送的不合格玩具产品缺陷调查结果的分析意见\企业提交的召回材料\浙江4（蓝箭行动，材料为纸质，未扫描）\JB201TB和JB311TB产品整改主动召回资料\201滑板车\网店产品主页.png  修正后  修正前 |
|  | 三轮童车 | 浙江金棒运动器材有限公司 | 52 | JOYBOLD | JB311TB | 2014-06-29至2014-06-30 | 15669902955 | 1. 用于包装玩具的塑料薄膜平均厚度为0.031mm（标准要求应大于0.038mm），最薄厚度为0.027mm，未开孔，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险；  2. 包装、说明书未标注产品所执行标准的编号；  3. 警示内容的字体小于五号黑体字。 | E:\工作文件-周\2015年 玩具召回\1 2015年04月07日 关于对浙江等3省市质监局报送的不合格玩具产品缺陷调查结果的分析意见\企业提交的召回材料\浙江4（蓝箭行动，材料为纸质，未扫描）\JB201TB和JB311TB产品整改主动召回资料\JB311.jpgE:\工作文件-周\2015年 玩具召回\1 2015年04月07日 关于对浙江等3省市质监局报送的不合格玩具产品缺陷调查结果的分析意见\企业提交的召回材料\浙江4（蓝箭行动，材料为纸质，未扫描）\JB201TB和JB311TB产品整改主动召回资料\三轮童车\整改前.JPGE:\工作文件-周\2015年 玩具召回\1 2015年04月07日 关于对浙江等3省市质监局报送的不合格玩具产品缺陷调查结果的分析意见\企业提交的召回材料\浙江4（蓝箭行动，材料为纸质，未扫描）\JB201TB和JB311TB产品整改主动召回资料\三轮童车\整改对比.JPG  **修正后**  **修正前** |
|  | 儿童自行车 | 宁波舒博曼斯体育健身器材有限公司 | 233 | HAHA | 12K | 2013-06-02 | 15306841652 | 1. 说明书缺项，不满足标准要求；  2. 产品相关标志不齐全，不满足标准要求；  3. 最大鞍座高度为490mm，未安装制动装置，有致儿童在骑车时遇紧急情况无法制动而受伤的危险。 | E:\工作文件-周\2015年 玩具召回\1 2015年04月07日 关于对浙江等3省市质监局报送的不合格玩具产品缺陷调查结果的分析意见\企业提交的召回材料\浙江4（蓝箭行动，材料为纸质，未扫描）\2 舒博曼斯 1\哈哈动感自行车照片\哈哈动感自行车照片\IMG_20150408_100835.jpgE:\工作文件-周\2015年 玩具召回\1 2015年04月07日 关于对浙江等3省市质监局报送的不合格玩具产品缺陷调查结果的分析意见\企业提交的召回材料\浙江4（蓝箭行动，材料为纸质，未扫描）\2 舒博曼斯 1\哈哈动感自行车照片\哈哈动感自行车照片\IMG_20150408_100756.jpg  未安装制动装置 |
|  | 穿衣企鹅毛绒玩具 | 北京柏文熊贸易有限公司 | 22 | 柏文熊 | 18./14 | 2014-06至2014-08 | 13120441020 | 1. 用于包装玩具的塑料薄膜平均厚度为0.017mm（标准要求应大于0.038mm），未开孔，有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险；  2. 18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索在25N±2 拉力下，长度为530mm（>220mm），有致儿童因绳索缠绕而被勒伤或发生窒息的危险。 |  |
|  | 安娜智能娃娃系列 | 南京溧水华辉工艺礼品厂 | 400 | 安娜公主 | AN22110 | 2010-04至2013-12 | 0255-7222419 | 拉力测试后，连接电池盒正负极导线断开，被标准直钢针桥接导通，使得电池表面温升超标，有致儿童被灼伤或发生电池爆炸的危险。 |  |
|  | 毛绒玩具 | 扬州乐程工艺品有限公司 | 300 | 幸福驿站 | / | 2014-06-10至2014-07-19 | 18252700925 | 36个月及以下儿童使用的玩具经滥用测试后，存在小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 | 小零件 |