**附件 广东省上海市12家玩具生产企业主动召回12批次玩具产品详细信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **数量**  **（件）** | **商标** | **型号/**  **规格** | **生产日期/批号** | **召回联系电话** | **产品缺陷描述** | **产品外观及缺陷示意图** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 游泳衣 | 上海荣威塑胶工业有限公司 | 216 | Bestway | 32069  /17’’\*12’’ | 2015-03-23/BWSHF12141s-015 | 021-69135811 | 产品上安全带扣可拆卸，形成小零件，未设警示说明，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险； | 小零件 |
|  | 杰菲欢乐拼插积木-颗粒 | 贝旺玩具有限公司 | 600 | 杰菲 | 6720 | / | 400-886-8828/  400-820-6590 | “危险”、“警告”、“注意”等安全警示的字体小于五号黑体字。 | IMG_20150613_155943  **标准字体**  **产品标识字体** |
|  | 儿童电动三轮车 | 东莞市韵拓五金塑胶制品有限公司 | 150 | 车车仔 | SR002 | 2015-03至2015-04  /150302 | 13291444555 | 1. 用于包装车子配件的塑料袋平均厚度为0.032mm（标准要求应大于0.038mm），有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险；  2. 前轮与车体处间隙大于5mm小于12mm,有致儿童手指被夹住而受伤的危险；  3. 安全警示字体字号不符合标准要求。 | 150013110399 (1) **150013110399 (8)** **150013110399 (11)** |
|  | 彩色橡皮筋配件款 | 东莞雅联实业公司 | 1500 | cra-Z-loom | 17104 | 2014-03-21 2014-10-29/BCHTRU035A10-0314/BCHTRU013A020-1014 | 0769-87689222 | 安全警示字体字号不符合标准要求。 | IMG_20150613_155712  **标准字体**  **产品标识字体** |
|  | 婴儿学步车 | 佛山市宝利美童车有限公司 | 126 | 贺联 | 316 | 2014-05-06 | 0757-86866800 | 学步车上使用的任何塑料袋和软塑料薄膜上未设置以下的警示说明“警告：为避免窒息，使塑料袋覆盖物远离婴儿”， 有致儿童因塑料薄膜吸附口鼻而发生窒息的危险。 | 150013110386 (7) **150013110386 (3)** **150013110386 (4)** |
|  | 婴儿学步车 | 佛山市顺德区富裕塑料玩具有限公司 | 39 | 幸花 | 8026 | 2015-04-30至2015-05-05/15040006 | 13690822051 | 处于最低位置的座位高度离地面小于160mm，有致婴儿移动摔倒时因座位过低不能起到有效保护而受伤的危险。 | 150013110385 (6) |
|  | 弹射飞机组合 | 广州伶俐宝玩具有限公司 | 3158 | 伶俐宝 | LLB-8103 | 2015-01-05 | 13570453484 | 1. 拉力测试后存在突出物，有致儿童因刚性突起而刺伤皮肤的危险；  2. 弹射机构能发射非玩具本身提供的弹射物未设警示说明，有致儿童因发射不合规定的弹射物而受伤的危险。 |  |
|  | 刀剑系列 | 汕头市澄海区海隆达玩具工艺厂 | 120 | GOLDLOK | HD-15082 | 2014-12-23 | 13809675178 | 玩具含有弹射物，没有设置有关提醒使用者不要将玩具瞄准眼或脸部以及不要使用非生产者提供或推荐的弹射物的警示说明，有致儿童因发射不合规定的弹射物而受伤的危险。 | IMG_20150613_155604 IMG_20150613_160837 |
|  | 射击游戏玩具枪 | 汕头市澄海区佳益塑胶玩具厂 | 960 | 佳益玩具 | JY648R | 2015-04-09 | 13829430444 | 弹射物是小零件，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险。 | 弹射物能完全容入小零件筒 |
|  | 轻松小熊玩具 | 汕头市澄海区一言玩具厂 | 72 | Rilakkuma | RC21607 | 2015-04-05 | 18946990280 | 玩具配件小鱼能完全容入小零件测试筒，但未设置相应警示说明，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险。 | IMG_20150611_142902 IMG_20150613_104257  小零件 |
|  | 软弹枪 | 广东双鹰玩具实业有限公司 | 216 | 双鹰 | S032-001 | 2014-03-24/20140324 | 13729244699 | 弹射物单位接触面积弹射动能为0.23J/cm2，超过0.16 J/cm2，有致儿童因发射玩具弹射物而引起的潜在的、不可预见的伤害危险。 |  |
|  | 亲子对讲机 | 汕头市益智星玩具实业有限公司 | 240 | 益智星 | LJ8845 | 2014-12-06 | 13729225188 | 温升测试、爬电距离不符合标准要求，有由于误操作或元件失效而引起的着火、影响儿童安全的危险。 |  |