**附件 浙江省15家生产企业主动召回详细信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **商 标** | **型号/规格** | **生产批号/批次** | **销售数量** | **联系电话** | **缺陷描述** |
| 1 | 保健贴身按摩器 | 温州永恒电子科技有限公司 | 舒恒 | SH-665系列 | 665 | 322 | 13906675007 | 1.电源软线线径不符合安全要求，长期使用会造成软线温升过高使绝缘下降产生短路现象发生；2.软线焊接采用单一固定方法,容易脱焊造成短路现象发生。 |
| 2 | 贴身按摩棒 | 温州聚悦电子科技有限公司 | 美姿宝 | MZB-665 | 20190815 | 26 | 13806619126 | 产品软线焊接采用单一固定方法，容易脱焊造成短路现象发生。 |
| 3 | 车载家居按摩枕 | 温州港德电子科技有限公司 | 港德 | RD\_A38B | 2017年3月26日 | 20 | 13585939193 | 1.线路板电气强度不符合安全要求，在使用过程中可能会造成漏电和线路短路现象发生；2.外壳材料不耐热，长期使用可能会造成外壳变形，绝缘性能下降。 |
| 4 | 海豚按摩棒 | 浙江青扬电子科技有限公司 | 青扬 | QY-8806A | 001 | 15 | 13906666273 | 1.产品没有软线固定装置，在使用时容易将内部布线拉出造成触电和短路；2.电源软线线径不符合安全要求，长期使用会造成软线温升过高使绝缘下降产生短路现象发生；3. 软线焊接采用单一固定方法，容易脱焊造成短路现象发生。 |
| 5 | 无线充电按摩器 | 浙江光辉电子有限公司 | 居逸 | GH-WSH008 | 2019年07月01日01批次 | 10 | 13868566384 |  外壳材料不耐热，长期使用可能会造成外壳变形，绝缘性能下降。 |
| 6 | 黑屏带蓝牙跑步机 | 浙江大跑科技有限公司 | 比纳 | A6x | 0920-130-150 | 20 | 18757897074 | 1.跑步表面边缘与后滚筒护罩的距离小于10mm，在使用时可能会造成人身伤害或第三者物理伤害；2.跑步表面最小宽度小于400MM，不能满足消费者在运动时所需要的安全空间，会造成使用者踩踏空间不足，存在脚面同时踩踏运动部件和静止部件，产生摔倒，造成人身伤害。 |
| 7 | sowe11-T1跑步机 | 永康市泰美工贸有限公司 | / | / | 191010-20 | 36 | 15868931337 | 1.跑步表面边缘与后滚筒护罩的距离小于10mm，在使用时可能会造成人身伤害或第三者物理伤害； 2.跑步表面最小长度小于1000mm，最小宽度小于400mm，不能满足消费者在运动时所需要的安全空间，会造成使用者踩踏空间不足，存在脚面同时踩踏运动部件和静止部件可能，导致摔倒，造成人身伤害；3.脚踏平台宽度小于80mm，防滑表面宽度小于70mm，会造成使用者踩踏空间不足，存在脚面同时踩踏运动部件和静止部件可能，导致摔倒，造成人身伤害 。  |
| 8 | 电动跑步机 | 宁波新贵族运动用品有限公司 | 新贵族 | XG-1916S/5 | 201911 | 2 | 18858098999 | 后滚筒护罩与跑步表面之间会卡住手指，结构设计不合理，可能会导致消费者在使用中发生卡夹，造成人身伤害。 |
| 9 | 电动智能跑步机 | 浙江荣顺科技有限公司 | 麦瑞克Merach | U3/L | 2019/04/23 | 10 | 18390345295 | 跑步表面边缘与后滚筒护罩的距离小于10mm，在使用时可能会造成人身伤害或第三者物理伤害。 |
| 10 | 佑美 | A5 | 1910273JJ01-199 | 23 | 易接触的管材末端没有采用器材的零部件或管塞封住，容易造成手指卡夹的危险。 |
| 11 | 胶棉拖把 | 永康市飞途日用品厂 | / | FT-1018A | 2018.3-2020.6 | 92960 | 15888914275 | 产品在使用时，把手上的塑胶保护套极易脱落，把杆边缘锐利，容易划伤人体，造成伤害。 |
| 12 | 扫把 | 永康市雅高家居用品有限公司 | 雅高 | 扫把两件套天蓝色 | 20190401-20200630 | 2400 | 15925931666 | 产品在使用时，把手上的塑胶保护套极易脱落，把杆边缘锐利，容易划伤人体，造成伤害。 |
| 13 | 拖把 | 金华智橙星创科技有限公司 | 百家好世 | Bjhs1-0514 | 20190426001 | 8050 | 0579-82291999 | 产品在使用时，把手上的塑胶保护套极易脱落，把杆边缘锐利，容易划伤人体，造成伤害。 |
| 14 | 扫把 | 武义拓扑塑业有限公司 | 大卫 | DF-00002 | 20180528 | 60000 | 15067940223 | 产品在使用时，把手上的塑胶保护套极易脱落，把杆边缘锐利，容易划伤人体，造成伤害。 |
| 15 | 扫把清洁套装 | 永康市恒艋贸易有限公司 | 百家好世 | / | 201906010013 | 1428 | 15024388486 | 产品在使用时，把手上的塑胶保护套极易脱落，把杆边缘锐利，容易划伤人体，造成伤害。 |
|  16 | 儿童安全座椅 | 宁波乖乖乐儿童用品有限公司 | 途创 | CS012 | 2019-09-20--CS012-001 | 5 | 13968221593 | “胸部加速度”及“假人头部移动量”项目不符合安全要求，机动车发生碰撞时，产品不能很好的保护儿童安全，冲击力会导致儿童头部、胸部受到伤害。 |
| 17 | 乖乖乐 | G401 | 2019-09-20--G401-020 | 4 | 约束系统的底座与本体连接件项目不符合安全要求，消费者在使用过程中，如发生交通事故，约束系统的底座与本体连接件发生断裂，不能有效约束儿童，会对儿童造成人身伤害。 |

（以下空白）