**附件 浙江省19家生产企业主动召回详细信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **商 标** | **型号/规格** | **生产批号/批次** | **销售数量** | **联系电话** | **缺陷描述** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴克球 | 东阳市中宇电声配件厂 | 中宇 | 5mm变色 | / | 600套 | 13588620559 | 1. “可预见的合理滥用”、“小零件”、“小球”项目不符合安全要求，存在儿童误食吞咽的风险；  2. “磁体和磁性部件”项目不符合安全要求，误食后易在体内吸附黏连，导致肠穿孔等伤害。 |
| 2 | 巴克球 | 金华市新利磁业工贸有限公司 | / | 5MM桔色 | / | 500套 | 13857948956 | 1. “可预见的合理滥用”、“小零件”、“小球”项目不符合安全要求，存在儿童误食吞咽的风险；  2. “磁体和磁性部件”项目不符合安全要求，误食后易在体内吸附黏连，导致肠穿孔等伤害。 |
| 3 | 巴克球 | 磐安县磊磊巴克球玩具有限公司 | / | 5MM金色 | / | 400套 | 13505892128 | 1. “可预见的合理滥用”、“小零件”、“小球”项目不符合安全要求，存在儿童误食吞咽的风险；  2. “磁体和磁性部件”项目不符合安全要求，误食后易在体内吸附黏连，导致肠穿孔等伤害。 |
| 4 | 磁力球 | 金华博科彩泥技术研发有限公司 | 缘自你、魔力巴克，水雾 | 5mm蓝色 | / | 80套 | 18057979328 | 1. “可预见的合理滥用”、“小零件”、“小球”项目不符合安全要求，存在儿童误食吞咽的风险；  2. “磁体和磁性部件”项目不符合安全要求，误食后易在体内吸附黏连，导致肠穿孔等伤害。 |
| 5 | 磁球 | 台州市洪氏磁业有限公司 | 洪氏磁业 | 磁球5mm | HSQ5-0505 | 1239个 | 13018886988 | 1. “可预见的合理滥用”、“小零件”、“小球”项目不符合安全要求，存在儿童误食吞咽的风险；  2. “磁体和磁性部件”项目不符合安全要求，误食后易在体内吸附黏连，导致肠穿孔等伤害；  3. “用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜”不符合安全要求，儿童若将塑料袋或塑料薄膜塑料袋或塑料薄膜罩住脸部，易造成窒息危险。 |
| 6 | 巴克球 | 宁波贝磁玩具有限公司 | BMAG | 5MM 翡翠绿 | 20200101/BJQ-01 | 1027件 | 15257891840 | 1. “可预见的合理滥用”、“小零件”、“小球”项目不符合安全要求，存在儿童误食吞咽的风险；  2.磁体和磁性部件”项目不符合安全要求，误食后易在体内吸附黏连，导致肠穿孔等伤害；  3. “元素可迁移量”项目不符合安全要求，使用者存在误食中毒风险。 |
| 7 | 巴克球 | 东阳市横店李蔚电声配件厂 | / | 5ＭＭ玫红 | / | 100件 | 13758953272 | 1. “可预见的合理滥用”、“小零件”、“小球”项目不符合安全要求，存在儿童误食吞咽的风险；  2. “磁体和磁性部件”项目不符合安全要求，误食后易在体内吸附黏连，导致肠穿孔等伤害。 |
| 8 | 巴克球 | 衢州宇维电子有限公司 | / | 5ＭＭ大红色巴克球 | / | 120件 | 13777521135 | 1. “可预见的合理滥用”、“小零件”、“小球”项目不符合安全要求，存在儿童误食吞咽的风险；  2. “磁体和磁性部件”项目不符合安全要求，误食后易在体内吸附黏连，导致肠穿孔等伤害。 |
| 9 | 巴克球 | 东阳市豪杰磁电科技有限公司 | / | 5MM金色 | / | 200件 | 13757923089 | 1. “可预见的合理滥用”、“小零件”、“小球”项目不符合安全要求，存在儿童误食吞咽的风险；  2. “磁体和磁性部件”项目不符合安全要求，误食后易在体内吸附黏连，导致肠穿孔等伤害。 |
| 10 | 课桌椅 | 育才控股集团股份有限公司 | 育才 | YCY-047、YCX-09010 | 202006052 | 800套 | 15267748866 | 表面存在5-25mm大小无遮盖的孔洞的无遮盖孔洞，可能导致学生手指卡住或割伤的风险。 |
| 11 | 课桌椅 | 浙江华教教学设备有限公司 | 班艺 | / | KZY20200315 | 40套 | 13587731977 | 1. 产品表面存在5-25mm大小无遮盖孔洞，可能导致学生手指被卡或割伤的风险;   2. 产品裸露在外的存在金属管件端部未封口，可能造成学生被刮伤或割伤。 |
| 12 | 儿童升降桌椅 | 永嘉县桥下镇超凡游乐设备厂 | 超凡 | cf-005 | 2019-10-1 | 300套 | 13736720081 | 产品表面存在5-25mm大小的无遮盖孔洞，可能导致学生手指卡住或割伤的风险。 |
| 13 | 小学钢木升降课桌椅 | 温州中信科教设备有限公司 | 发明家 | ZXKZY02 | 200701 | 150套 | 13868615883 | 1.产品表面存在5-25mm大小无遮盖孔洞，可能造成使用者手指卡住或割伤；  2. 产品裸露在外的存在金属管件端部未封口，可能造成学生被刮伤或割伤。 |
| 14 | 课桌椅 | 温州科泰教具有限公司 | 科泰 | 60\*45\*66-68 | 2020.001 | 360套 | 13906672667 | 产品表面存在5-25mm大小无遮盖孔洞，可能导致学生手指卡住或割伤的风险。 |
| 15 | 小熊多功能滑梯组合 | 浙江玩美玩具有限公司 | 玩美 | XXTH001 | 20200901XXTH001 | 50件 | 18815173609 | 产品 “头部和颈部挤夹”项目不符合安全要求，幼儿玩耍时易造成使用者身体绞扼、脖颈卡夹的危险。 |
| 16 | 狐狸滑梯 | 温州市酷淘玩具有限公司 | 酷淘 | QBT018 | 20200525-003 | 65件 | 13655879665 | 产品 “头部和颈部挤夹”项目不符合安全要求，幼儿玩耍时易造成使用者身体绞扼、脖颈卡夹的危险。 |
| 17 | 儿童创意卡通滑梯 | 温州诺莎婴童用品有限公司 | 诺莎 | NHT02 | / | 50套 | 15825685357 | 1. 产品 “头部和颈部挤夹”项目不符合安全要求，幼儿玩耍时易造成使用者身体绞扼、脖颈卡夹的危险;  2. “标识和使用说明”未标明承载力，产品一旦超过最大承受力可能会发生坍塌，造成伤害。 |
| 18 | 奶牛滑梯 | 温州博伦游乐玩具有限公司 | 博伦 | BL016 | 20200520-002 | 80件 | 13732026947 | 1. 产品 “头部和颈部挤夹”不符合安全要求，幼儿玩耍时易造成使用者身体绞扼、脖颈卡夹的风险；  2“手指挤夹”不符合安全要求，幼儿玩耍时易导致手指被夹；  3.“滑梯的稳定性”不符合安全要求，幼儿玩耍时产品可能会倾倒而造成伤害。 |
| 19 | 小熊按摩器 | 宁波市海曙信本电子商务有限公司 | 美妙 | MK-08A | 151128-01 | 8件 | 18967876551 | 产品的外壳形状或装饰近似玩具，儿童可能会将其当成玩具，玩耍时易造成触电等伤害。 |

（以下空白）